załącznik nr 1B do SIWZ Dostawa i montaż rolet okiennych (część 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | nazwa | opis | Jedn. miary | Liczba |
| 1 | roleta | rolety na okna o wymiarach 160x200 cm składające się z trzech części, **plisowane, kolorowe z motywem dziecięcym,** wyposażone w system prowadzeń przestrzennych(sznurki) utrzymuje tkaninę przy szybie przy uchylonych oknach, roleta zamontowana dyskretnie bezpośrednio przy tafli szyby, wyposażona w aluminiowy profil z uchwytem, rolety montowane z użyciem dystansów wyznaczających równy odstęp od szyby, możliwość regulacji siły naciągu sznurka prowadzącego, roleta w żaden sposób nie ogranicza swobody otwierania okna, system regulacji rolety z góry i z dołu, roleta posiada materiał sprasowany w harmonijkę z warstwą antystatyczną niwelującą osiadanie kurzuPLISA_1_11.pngRysunek 1 poglądowy roleta plisowana | zestaw na całe okno jak niżej | 13 |
| 2 | roleta dzień/ noc | rolety na okna o wymiarach 160x200 cm składające się z trzech części, roleta zawiera połączenie dwóch naprzemiennych materiałów, jednolitej zaciemniającej tkaniny oraz siatki przepuszczającej światło , podczas zwijania rolety pasy efektownie nachodzą na siebie dzięki czemu pozwalają precyzyjnie zaciemniać pomieszczenie, rolety w kasecie, bezinwazyjny montaż na ramie okiennej, bez wiercenia otworów w ramie okiennej, kaseta PCV, roleta wyposażona w system prowadzeń przestrzennych- prowadnice przyszybowe PCV utrzymujący tkaninę przy szybie przy uchylonych oknach, roleta wyposażona w mechanizm blokujący, który pozwala zatrzymać tkaninę na dowolnej wysokości, kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającymRysunek 2 poglądowy roleta dzień/noc w kasecie | zestaw na całe okno jak niżej | 8 |



Rysunek 3 Okno o wymiarach szer. 160 wys. 200

Rysunek powyżej przedstawia schemat okien o wym. szer. 160 cm , wys. 200 cm. Wszystkie rolety składające się z trzech części.

Zamawiający podaje orientacyjne wymiary szyb. Okno górne(1 szyba): szerokość szyby 136,5 cm , wysokość szyby 40 cm. Okno dolne(dwie jednakowe szyby) : szerokość szyby 59 cm , wysokość szyby 114,5 cm. Zamawiający wymaga aby w ramach realizacji umowy wykonawca dokonał pomiarów okien we własnym zakresie przed wykonaniem zamówienia.