**Załącznik nr 1E do SIWZ – dostawa mebli kuchennych (część 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | **Opis** | Jednostka miary | liczba |
| 1 | Szafki kuchenne | **ZABUDOWA MEBLOWA** - (SZAFKI GÓRA + SZAFKI DÓŁ ) – 1 KOMPLET  Kolor korpusu oraz front: oklejone PCV gr 1 mm w kolorze U11027VV. Szafki górne: Wys 72 cm, Głębokość 30 cm, Plecy szafki zanutowane na 2 cm od krawędzi szafki. System podnoszenie klap – Teleskop gazowy (moc teleskopu należy dostosować do rozmiaru frontu ) Część górna montowana za pomocą zawieszek regulowanych na listwie montażowej. Szafki dolne: Wys. 86 cm, Głębokość 60 cm. Dolne szafki zamontowane na nóżkach regulowanych H-100, wykończone cokołem wpiętym na klipy z listwą kużową ( możliwość w każdej chwili demontażu) W szafkach dolnych jedna półka.  Zastosowany zawias BLUM Clip 71T3550 lub równoważny, prowadnica kulowa z dociągiem – pełen wysów, obciążenie do 30 kg. Uchwyt GAMET – UA68 kolor aluminium .  Blat – F76023 VV wykończony listwą przyblatową w kolorze aluminium. Łączenie blatu wykonane za pomocą listwy kątowej – w kolorze aluminium. Długość zabudowy 770 cm (+/-10%), w tym szafki narożne. | zestaw | 1 |
| 2 | Szafki kuchenne  (pomieszzcenie nr 2) | **ZABUDOWA MEBLOWA** - (SZAFKI GÓRA + SZAFKI DÓŁ ) – 1 KOMPLET  Kolor korpusu oraz front: oklejone PCV gr 1 mm w kolorze U11027VV. Szafki górne: Wys 72 cm, Głębokość 30 cm, Plecy szafki zanutowane na 2 cm od krawędzi szafki. System podnoszenie klap – Teleskop gazowy (moc teleskopu należy dostosować do rozmiaru frontu ) Część górna montowana za pomocą zawieszek regulowanych na listwie montażowej. Szafki dolne: Wys. 86 cm, Głębokość 60 cm. Dolne szafki zamontowane na nóżkach regulowanych H-100, wykończone cokołem wpiętym na klipy z listwą kurzową ( możliwość w każdej chwili demontażu) W szafkach dolnych jedna półka.  Zastosowany zawias BLUM Clip 71T3550 lub równoważny, prowadnica kulowa z dociągiem – pełen wysuw, obciążenie do 30 kg. Uchwyt GAMET – UA68 kolor aluminium.  Blat – F76023 VV wykończony listwą przyblatową w kolorze aluminium. Łączenie blatu wykonane za pomocą listwy kątowej – w kolorze aluminium. Długość zabudowy 454 cm (+/-10%), w tym szafki narożne. | zestaw | 1 |